Bmp文件格式说明

一个BMP文件由四部分够成：bmp文件头（14位）,位图信息头(40位)，调色板、位图数据。

**BMP文件头**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变量名 | 地址偏移 | 大小(bytes) | 作用 |
| fileType | 0000h | 2 | BM- windows  BA – OS/2 Bitmap  CI – OS/2 Color Icon  CP- OS/2 Color Pointer  IC – OS/2 Icon  PT – OS/2 Pointer |
| fileSize | 0002h | 4 |  |
| bfReserved1 | 0006h | 2 | 0 |
| bfReserved2 | 0008h | 2 | 0 |
| bfOffBits | 000Ah | 4 | 从头件头开始到实际的图像数据之间的节节偏移量。可以快速定位到位图数据部分。 |